**HEKELWERK: ’N GEHEKELDE ONDERBAADJIE**

* Volgens die handleiding op bl. 44 is ’n onderbaadjie mouloos en het nie ’n kraag nie. Dit knoop voor oop en strek tot net onder die middel. Tradisioneel is die halslyn V-vormig, maar dames-onderbaadjies kan ook ’n U-vormige of vierkantige halslyn hê of kan selfs ‘n kraag hê.
* Dit kan met of sonder sakke wees.
* ’n Riffel of randpatroon kan gebruik word.
* Die onderbaadjie se styl moet aan bogenoemde vereistes voldoen en goeie verhoudings hê.
* Enige tipe hekelwerk of kombinasie van hekelsoorte is toelaatbaar. Onthou dat elke tipe sy eie vereistes het waaraan die artikel sal moet voldoen.
* Die keuse van patroonsteke, hekelgare, kleur en tooisels moet oordeelkundig saam beplan word om ‘n geslaagde artikel te lewer.
* Geen voorskrifte word gegee vir die grootte of gender van die artikel nie.
* Die standaard van die werksgehalte sal die kwaliteit van die artikel bepaal.